[bookmark: _GoBack]Аренда на срок oт 1 сутoк готoвых автонoмных теплогeнepиpующих установок ПБMK-НOPД 2500 oт пpoизвoдитeля OOO «Ceвeрнaя кoмпaния» и Аваpийных модульных дизельных котельных от пpoизвoдитeля ООO «Энергoфoрм» для oтoплeния и гopячeгo вoдocнaбжения жилых здaний, промышленных и кoммeрческих объектов: 
• временное теплоснабжение при строительстве, ремонте; 
• теплоснабжение технологических процессов; 
• аварийное теплоснабжение. 

Котельные соответствуют СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и СП 89.13330.2012 «Котельные установки» 

Стоимость аренды 9 891,60 за сутки. 
 
ПБМК размещена в стандартном 40-футовом контейнере на мобильных платформах и может быть оперативно перемещена в необходимую локацию. 
В пределах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области возможна доставка к месту назначения и погрузка-разгрузка ПБМК силами Арендодателя. Стоимость услуги составляет 126 512,21 руб. 
 
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Автоматизированные транспортабельные котельные располагаются в 40-футовых контейнерах. Стены контейнеров выполнены из стального каркаса и стального профилированного листа. Пол состоит из алюминиевого листа, фанеры многослойной водостойкой, стального каркаса, утеплен минеральной ватой. Крыша сделана из стального профилированного листа и стального каркаса. Котельная оборудована естественной приточно-вытяжной вентиляцией. 
 
Технические параметры ПБМК: 
• Габаритные размеры (дл./шир./выс.) – от 12032/2352/2698 до 12192/2438/2896 
• Вид топлива – дизельное топливо 
• Нормативный КПД – 0,92 
• Максимальная температура воды на выходе – 115 С 
• Максимальное рабочее давление воды в сети – 0,6 Мпа 
• Максимальный расход дизельного топлива при стандартных условиях – 232 кг/час для котельных ООО «Энергоформ» 
• Максимальный расход дизельного топлива при Qнр=10100ккал/м3 - 0,28 м3/ч – для котельных ООО «Северная компания» 
• Установленная электрическая мощность – от 29 кВт до 39,5 кВт 
Состав оборудования 1 комплекта: 
• Водогрейный котел теплопроизводительностью 2,5 МВт 
• Комбинированная плавно-двухступенчатая горелка «ОILОN» GКР-150Н, Финляндия или Горелка дизельная СIВ UNIGАS RG93 G-.PR.L.RU.A; 
• Теплообменник; 
• Циркуляционные насосы; 
• Система автоматики управления. 
 
Дополнительные условия: 
Подключение оборудования к инженерным сетям, проведение пусконаладочных работ, проведение комплексных испытаний на месте, сервисное обслуживание, устранение аварийных ситуаций производится Арендатором. 
Предусмотрено страхование объекта в течение 10 дней с даты заключения договора аренды ПБМК.
